X Y » X é o sensor ultrassónico 1 | Y é o sensor ultrassónico 2 ( 1 é quando distância inferior a valor definido)